# [Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2015 г. N 1110н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"](http://internet.garant.ru/document?id=71213908&sub=0)

В соответствии с [подпунктом 5.2.31](http://internet.garant.ru/document?id=70092438&sub=15231) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного [постановлением](http://internet.garant.ru/document?id=70092438&sub=0) Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384), приказываю:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно [приложению](#sub_3).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document?id=71213909&sub=0).

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | М.А. Топилин |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2016 г.

Регистрационный N 40725

Приложение  
к [приказу](#sub_0) Министерства труда  
и социальной защиты РФ  
от 22 декабря 2015 г. N 1110н

# Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автоматчик, занятый на узловязальных и навивочных автоматах и станках; сборщик резиновых и технических изделий, занятый на сборке рукавов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 2. | Аппаратчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 3 пары |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 3. | Аппаратчик абсорбции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 4. | Аппаратчик алкилирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 5. | Аппаратчик балансовых установок; аппаратчик выделения псевдобутилена; аппаратчик перегревания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 6. | Аппаратчик варки | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 7. | Аппаратчик варки масла и олифы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. на 2 года |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 8. | Аппаратчик восстановления; аппаратчик регенерации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 9. | Аппаратчик вулканизации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 10. | Аппаратчик выделения серы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 11. | Аппаратчик выпаривания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или Очки защитные | до износа до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 12. | Аппаратчик  газоразделения; старший  аппаратчик  газоразделения | Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 13. | Аппаратчик газораспределения | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 14. | Аппаратчик гидратации; аппаратчик дегидратации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 15. | Аппаратчик гидрирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | дежурные |
| 16. | Аппаратчик гидролиза | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 17. | Аппаратчик гидрохлорирования; аппаратчик димеризации | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 18. | Аппаратчик гранулирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 19. | Аппаратчик дегидрирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
| 20. | Аппаратчик десорбции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 21. | Аппаратчик диспергирования щелочных металлов; обработчик натриевых болванок; сборщик полимеризационного инвентаря | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 22. | Аппаратчик  диспропорционирования | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 23. | Аппаратчик дистилляции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 24. | Аппаратчик дозирования | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 25. | Аппаратчик, занятый в отделении окончательной обработки смазок и на их укупорке | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 26. | Аппаратчик, занятый в отделении получения метилвинилпиридина | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 27. | Аппаратчик, занятый в  отделении  псевдобутилена | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 28. | Аппаратчик, занятый в отделении химической переработки трансформаторного масла | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 29. | Аппаратчик, занятый в отделении электролиза | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 30. | Аппаратчик, занятый в  производстве  моновинилацетилена;  катализаторщик  производства  моновинилацетилена | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 31. | Аппаратчик, занятый в производстве найрита и севанита | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные или | до износа |
|  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 32. | Аппаратчик, занятый в производстве синтетического каучука и дивинила гидрированием | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | При выполнении работ по химводоочистке дополнительно: |  |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
| 33. | Аппаратчик, занятый в технологических стадиях пиролиза и  компримирования газа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При выполнении работ на стадии газогенерации дополнительно: |  |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
| 34. | Аппаратчик, занятый в технологических стадиях производства металлоорганических соединений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При выполнении работ на стадии газогенерации дополнительно: |  |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
| 35. | Аппаратчик, занятый в технологических стадиях производства паратретичного бутилфенола | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 9 месяцев |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 36. | Аппаратчик, занятый в технологических стадиях производства этилена и пропилена | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные или | до износа |
|  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 37. | Аппаратчик, занятый на базисном складе | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 38. | Аппаратчик, занятый на каскаде реакторов, на плавителях и на реакторах | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 39. | Аппаратчик, занятый на очистке ванн | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 40. | Аппаратчик, занятый на приготовлении шихты; рабочий, занятый в машинном отделении нагнетания шихты | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 41. | Аппаратчик, занятый на складе сжиженных газов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| 42. | Аппаратчик, занятый на участках производства метилэтилпиридина и метилвинилпиридина | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 43. | Аппаратчик, занятый на участках производства нормального бутилового спирта дегидрированием, на медном катализаторе синтетического спирта через ацетальдегид, альдоль, кротоновый альдегид | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При выполнении работ на стадии нагрева органического теплоносителя и по отпарке органики и промывных вод дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| 44. | Аппаратчик, занятый на участках производства синтетического каучука с применением кислот | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 45. | Аппаратчик, занятый на участках производства смазок на основе органического синтеза | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 46. | Аппаратчик, занятый приготовлением клея; рабочий, занятый промазкой; вальщик, занятый проклейкой изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 47. | Аппаратчик, занятый у джигера; аппаратчик фильтрации, занятый на фильтрации масла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. на 2 года |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 48. | Аппаратчик  изготовления резиновых нитей; закатчик маканых изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 49. | Аппаратчик карбонизации | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 50. | Аппаратчик коагуляции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 51. | Аппаратчик кристаллизации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При выполнении работ на реакторе дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 52. | Аппаратчик нейтрализации | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 53. | Аппаратчик обессолевания; аппаратчик насыщения; аппаратчик очистки жидкости | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах с химическими реагентами дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 54. | Аппаратчик обжига | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 55. | Аппаратчик, обслуживающий отделение ректификации паральдегида-сырца | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 56. | Аппаратчик окисления | При выполнении работ по обслуживанию инверсионных колонн: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При выполнении работ на контактных аппаратах: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 57. | Аппаратчик омыления | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах с химическими реагентами дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 58. | Аппаратчик омыления канифоли | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 59. | Аппаратчик опытных установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
|  | При выполнении работ по непосредственному обслуживанию рентгеновских установок дополнительно: |  |
|  | Фартук просвинцованный | до износа |
|  | Головной убор резиновый | до износа |
|  | просвинцованный |  |
|  | Перчатки просвинцованные | до износа |
|  | Очки защитные с просвинцованными  стеклами | дежурные |
| 60. | Аппаратчик осаждения; аппаратчик приготовления катализатора | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, |  |
|  | дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 61. | Аппаратчик осушки газа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 62. | Аппаратчик отделения  получения  метилэтилпиридина | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 63. | Аппаратчик отжима | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 64. | Аппаратчик отстаивания | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 65. | Аппаратчик охлаждения | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 66. | Аппаратчик очистки газа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по загрузке контейнеров дополнительно: |  |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | При работах с уксусной кислотой дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 67. | Аппаратчик очистки жидкости | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 68. | Аппаратчик перегонки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. на 2 года |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
| 69. | Аппаратчик перегонки и промывки углеводородов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 70. | Аппаратчик перегонки прямого амина | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | дежурные |
| 71. | Аппаратчик переработки отходов химического производства; помощник мастера производства синтетических волокон и нитей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки кожаные | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 72. | Аппаратчик пиролиза | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные или | до износа |
|  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 73. | Аппаратчик плавления | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 74. | Аппаратчик подготовки и отпуска  углеводородного сырья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 75. | Аппаратчик подготовки и отпуска четыреххлористого титана, щелочи и серной кислоты | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 76. | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (оператор подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти, ректификации ароматических углеводородов) | При работах на складе анилина, бензола, толуола, ксилола, нитробензола и других аналогичных продуктов: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах на складе кислот: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах на складе сыпучих ядовитых химпродуктов (динитробензола, паранитроаншина, альфа-нафтиламина, мышьяка, фосфора, сажи, свинцовых пигментов и других аналогичных продуктов): |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах на складе щелочей и других едких продуктов: |  |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах на складе жидкого аммиака или в производстве гранулированной серы: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 77. | Аппаратчик по  низкотемпературной  ректификации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 78. | Аппаратчик поликонденсации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 79. | Аппаратчик полимеризации | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 80. | Аппаратчик получения технического углерода; машинист перегружателей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 81. | Аппаратчик получения углекислоты | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 82. | Аппаратчик по приготовлению химических реагентов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 83. | Аппаратчик приготовления латексной смеси | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по приготовлению растворов и дисперсий дополнительно: |  |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 84. | Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 85. | Аппаратчик  приготовления  связующих | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах с химическими реагентами дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 86. | Аппаратчик приготовления химических растворов | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 87. | Аппаратчик  приготовления эмульсий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 88. | Аппаратчик производства мокрой сероочистки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 89. | Аппаратчик производства сухой сероочистки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 90. | Аппаратчик  производства тормозной жидкости и антифризов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 91. | Аппаратчик прокаливания | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 92. | Аппаратчик промывки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 93. | Аппаратчик пропитки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 94. | Аппаратчик, работающий на аппарате "НД" и аппарате по обработке сырца | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезона для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 95. | Аппаратчик разложения | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 96. | Аппаратчик рассева | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 97. | Аппаратчик растворения, занятый в производстве тиокола | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 98. | Аппаратчик растворения, занятый растворением каустика и отделением загрязненных промстоков | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 99. | Аппаратчик рекуперации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 100. | Аппаратчик ремонтно-строительной группы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 101. | Аппаратчик сепарирования; аппаратчик смешивания | Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | Самоспасатель | до износа |
| 102. | Аппаратчик сжигания; старший аппаратчик сжигания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 103. | Аппаратчик смесителей | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 104. | Аппаратчик смешивания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 105. | Аппаратчик смешивания (аппаратчик смешивания жидкости), занятый на участках по переработке органических и углеводородных продуктов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 106. | Аппаратчик смешивания, занятый на участках производства окиси этилена и гликолей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 107. | Аппаратчик смешивания, занятый на участках производства полимеров | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах с химическими реагентами дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 108. | Аппаратчик смешивания,  занятый на участках  производства  синтетического  бутадиенстирольного  каучука | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 109. | Аппаратчик смешивания, занятый на участках производства синтетического каучука без применения кислот | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 110. | Аппаратчик составления эмалей | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 9 месяцев |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 111. | Аппаратчик сушки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При выполнении работ на сушильных агрегатах дополнительно: |  |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| 112. | Аппаратчик теплоутилизации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 113. | Аппаратчик уплотнения технического углерода | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 114. | Аппаратчик установки опытного производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 115. | Аппаратчик участка синтеза толуола | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезона для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| 116. | Аппаратчик фильтрации | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 117. | Аппаратчик формования синтетического каучука; намотчик материалов и полуфабрикатов; обработчик  синтетического каучука | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 118. | Аппаратчик формования химического волокна | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 119. | Аппаратчик химической чистки | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 120. | Аппаратчик хлорирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 121. | Аппаратчик центрифугирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 122. | Аппаратчик экстрагирования | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 123. | Аппаратчик электролиза | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 124. | Бактериолог; заведующий лабораторией; инженер; инженер-металловед; техник объективного контроля; инженер-микробиолог | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные или | до износа |
|  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 125. | Балансировщик шин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 126. | Барильетчик | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 127. | Бригадир в пропиточном  отделении; контролер;  крутильщик;  прядильщик;  сновальщик;  сшивальщик  металлосеток (в  асбестовом  производстве) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 128. | Бригадир на участках основного производства защитной одежды | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 129. | Бригадир на участках основного производства латексных смесей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 130. | Бригадир на участках основного производства регенерата; рафинировщик в производстве регенерата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 131. | Брикетировщик формовочной массы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 132. | Вальцовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| 133. | Вальцовщик резиновых смесей; каландровщик резиновых смесей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 134. | Ведущий специалист (инженер) по эксплуатации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии; мастер по ремонтно-техническому обслуживанию; сменный мастер службы главного энергетика | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 135. | Ведущий специалист (инженер) производства ароматических углеводородов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 136. | Вивщик колец | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 137. | Волочильщик проволоки; сборщик асбометаллических листов; чистильщик-точильщик чесальных аппаратов | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 138. | Вставщик камер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 139. | Выгрузчик блоков полимера (в производстве синтетического каучука без применения кислот) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 140. | Выемщик варочных камер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки термостойкие | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 141. | Вырубщик заготовок и изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 142. | Газоспасатель; боец; командир взвода; рабочий, занятый перезарядкой; командир отделения; командир (заместитель командира) отряда; командир пункта (газоспасательного) (участвующие в спасательных работах) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от нефти и нефтепродуктов, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | до износа |
|  | Для ведения аварийно-спасательных работ дополнительно: |  |
|  | Костюм химической защиты изолирующий | до износа |
|  | Боевая одежда пожарного (БОП) | до износа |
|  | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | до износа |
|  | Шлем пожарный (ШПМ) | 1 шт. на 2 года |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | Пояс пожарный | до износа |
|  | Самоспасатель | до износа |
| 143. | Гарнитурщик химического прядения | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 144. | Генераторщик ацетиленовой установки | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 145. | Геодезист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 146. | Главный специалист производства углеводородов и их соединений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 147. | Горнорабочий; машинист воздушно-канатной дороги | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 148. | Гофрировщик трубок; заготовщик резиновых изделий и деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 149. | Грануляторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 150. | Графитировщик асбестовых технических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 151. | Грунтовальщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 152. | Девулканизаторщик;  сушильщик  девулканизата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки термостойкие | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 153. | Дежурный стрелочного поста | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 154. | Дробильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 155. | Дублировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 156. | Дублировщик листового материала; заготовщик асбестовой смески; заправщик-съемщик тормозной ленты; калибровщик набивок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | Заготовщику асбестовой смески при работах с асбестом и бумагой дополнительно: |  |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 2 шт. |
| 157. | Заведующий камерой хранения; инженер; мастер по газомазутному хозяйству; мастер аварийно-восстановительных работ (на участках коммунально-хозяйственных работ) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 158. | Заготовщик асбестовых технических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по формованию тканых фильтрополотен дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 159. | Заготовщик бинта | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 160. | Заготовщик, занятый заготовкой ленты (на участках производства водонепроницаемых костюмов) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 161. | Заготовщик каркаса спортивных велошин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 162. | Заготовщик образцов для испытания шин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 163. | Заготовщик такелажа инженерного имущества; оператор газгольдерной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 164. | Заготовщик шприцованных деталей для шин | Костюм для защиты от общих. производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 165. | Загрузчик-выгрузчик, занятый загрузкой катализатора (на участках производства нормального бутилового спирта дегидрированием, на медном катализаторе синтетического спирта через ацетальдегид, альдоль, кротоновый альдегид) | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При выполнении работ на стадии нагрева органического теплоносителя и работ по отпарке органики и промывных вод дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| 166. | Загрузчик-выгрузчик печей | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 167. | Закатчик эбонитовых изделий; клейщик эбонитовых изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 168. | Закройщик картона, фибры и других материалов; перемотчик нити | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 169. | Закройщик резиновых изделий и деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 170. | Заливщик свинцово-оловянистых сплавов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по заливке металла в кокиль дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| 171. | Заливщик участка медноаммиачной очистки газов и производства диметилформамида | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 172. | Заместитель командира службы пожарной безопасности; командир отделения службы пожарной безопасности; командир пункта службы пожарной безопасности; командир (заместитель командира) отряда службы пожарной безопасности; пожарный (старший пожарный) службы пожарной безопасности; пожарный старшина (старшина) службы пожарной безопасности (не участвующие в ликвидации происшествий) | Боевая одежда пожарного (БОП) | до износа |
|  | Комбинезон спасателя | 1 шт. |
|  | Костюм химической защиты изолирующий | до износа |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | по поясам |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | Пояс пожарный | до износа |
|  | Карабин | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур | до износа |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 4 пары |
|  | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | дежурные |
| 173. | Зарядчик  противогазовых коробок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
| 174. | Изготовитель колец; изолировщик колец; каландровщик на обрезинке металлокордного полотна; правильщик на машинах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 175. | Изготовитель молдингов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 176. | Изготовитель набивок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 177. | Изготовитель  полуфабрикатов  (обвальщик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 178. | Инженер-биохимик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах с химическими реагентами дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 179. | Инженер, выполняющий работы по контролю за эксплуатацией нефтебаз и АЗС; специалист отдела капитального строительства (при организации и контроле строительно-монтажных работ на удаленных объектах); инженер по подземным коммуникациям; инженер технического отдела; менеджер по автозаправочным станциям | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 180. | Инженер-конструктор; ведущий инженер-конструктор; техник-конструктор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 181. | Инженер-лаборант | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или | до износа |
|  | изолирующее |  |
| 182. | Инженер (специалист) лаборатории | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах на химическом оборудовании дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 183. | Инженер отдела главного прибориста | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 184. | Инженер по вибродиагностике (инженер службы главного механика) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 185. | Инженер по горючесмазочным материалам | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 186. | Инженер по диагностике (всех категорий); главный специалист по диагностике и расчетам на прочность; инженер-рентгенолог; мастер по контролю физико-химических свойств материалов оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 187. | Инженер по  землеустройству;  топографист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 188. | Инженер по качеству | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | дежурные |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 189. | Инженер по комплектации оборудования; мастер пилорамы; мастер склада | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 190. | Инженер по механизации и автоматизации производственных процессов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 191. | Инженер по организации управления производством (на участках производства синтетических волокон и нитей) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 192. | Инженер по организации эксплуатации и ремонту оборудования; мастер по монтажу контрольно-измерительных приборов и автоматики; старший мастер по монтажу контрольно-измерительных приборов и автоматики | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 193. | Инженер по пиролизу; инженер по компримированию | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные или | до износа |
|  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для зашиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 194. | Инженер по подготовке производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 195. | Инженер по сварке; инженер-металловед | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 196. | Инженер по сертификации; инженер по стандартизации; ведущий инженер отдела стандартизации и сертификации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 197. | Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении регламентных работ в лабораториях дополнительно: |  |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| 198. | Инженер по транспорту; сменный инженер; линейный персонал | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
| 199. | Инженер  производственного контроля (на участках производства латексных смесей) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 200. | Инженер службы главного энергетика | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах с химическими реагентами дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 201. | Инженер смены (на участках производства углеводородов и их соединений) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах на химическом оборудовании дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 202. | Инженер-теплотехник | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 203. | Инженер теплотехнической лаборатории | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах с химическими реагентами дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар . |
| 204. | Инженер-химик; химик; химик-аналитик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 205. | Инженер шинного производства (всех категорий) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 206. | Инженер-энергетик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от нефти и нефтепродуктов, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 207. | Инструктор  профилактики; ведущий специалист, не участвующие в спасательных работах (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 208. | Испытатель резиновых изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 209. | Калильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 210. | Каменщик-плиточник | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по обслуживанию сернокислотных аппаратов дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | дежурный |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 211. | Кантовщик-укладчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 212. | Кислотоупорщик-винипластчик; паяльщик по винипласту | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| 213. | Клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 214. | Коагулянщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 9 месяцев |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | При работах на складе мокрого хранения коагулянта: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 9 месяцев |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 215. | Командир военизированного газоспасательного отряда; заместитель командира; командир отделения; командир газоспасательного пункта; боец-газоспасатель (на участках производства серной кислоты) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Костюм химической защиты изолирующий | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по ремонту кислотного оборудования дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
| 216. | Контролер качества продукции; контролер технологического процесса | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ в кислотных цехах дополнительно: |  |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 217. | Контролер на контрольно-пропускном пункте - проводник служебных собак (на участках производства латексных смесей) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 3 пары |
| 218. | Контролер пункта проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания, не участвующий в спасательных работах (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 219. | Контролер-учетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 220. | Контролер шинного производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов или | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 221. | Корректор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| 222. | Лаборант-поверитель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | дежурные |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 223. | Лебедчик; рабочий, занятый подъемом аэростата; рабочие, руководители и специалисты, занятые на испытании аэростатов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 224. | Маркеровщик[#](http://internet.garant.ru/document?id=3000000&sub=0) , занятый на участках производства синтетического каучука без применения кислот | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 225. | Мастер  газодымозащитной службы; инженер газодымозащитной службы; старший инженер  газодымозащитной службы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 226. | Мастер, занятый на участках контрольно-измерительных приборов | Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 227. | Мастер (инспектор) отдела технического контроля; специалист отдела технического контроля | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 228. | Мастер кабельного хозяйства; мастер участка  подстанционного оборудования; мастер участка эксплуатации; мастер по ремонту и обслуживанию сетей освещения и технологических установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 229. | Мастер нефтебазы, автозаправочной и автогазозаправочной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от нефти и нефтепродуктов, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 230. | Мастер по виброконтролю и вибродиагностике | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении регламентных работ в лабораториях дополнительно: |  |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
| 231. | Мастер по дегазации сетей канализации; инженер по водоподготовке | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 232. | Мастер по ремонту и эксплуатации оснастки; мастер по эксплуатации инструмента и оснастки; мастер по ремонту и изготовлению оснастки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 233. | Мастер (старший мастер) по ремонту коммуникаций, производственной канализации и тоннелей производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 234. | Мастер по ремонту технологического оборудования; старший мастер по ремонту технологического оборудования; инженер по ремонту | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах на котельном оборудовании дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
|  | При работах на энергоустановках дополнительно: |  |
|  | Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
|  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
|  | Белье нательное или | 2 комплекта |
|  | Белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
|  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 шт. на 2 года |
|  | Перчатки термостойкие | 4 пары |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур или | 1 пара |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур | 1 пара |
|  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: |  |
|  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | по поясам |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур или | 1 пара |
|  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур | по поясам |
|  | При работах по ремонту трубопроводов дополнительно: |  |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 235. | Мастер по сырью, упаковке и сдаче и готовой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 236. | Мастер по эксплуатации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 237. | Мастер по эксплуатации установки; мастер по эксплуатации оборудования (на участках производства полипропилена и полиэтилена) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 238. | Мастер прачечного отделения | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 239. | Мастер  производственного участка (на участках производства окиси этилена и гликолей) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 240. | Мастер склада масел | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 241. | Мастер службы автоматизации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 242. | Мастер сменный, занятый на участках производства латексных смесей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 243. | Мастер смены; мастер участка | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 244. | Мастер (старший мастер) производственного участка медно-аммиачной очистки газов и производства диметилформамида | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 245. | Мастер установки, занятый на участках производства углеводородов и их соединений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | до износа |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 246. | Мастер участка пароводоснабжения | Костюм для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 247. | Мастер цеха | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 248. | Машинист  автокамерного агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 249. | Машинист гранулирования; машинист вакуум-формовочной машины; машинист экструдера по производству труб | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 250. | Машинист  гранулирования  пластмасс | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При выполнении работ по зарядке аккумуляторных батарей дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
| 251. | Машинист-инструктор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки антивибрационные | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | Самоспасатель | до износа |
| 252. | Машинист каландра | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 253. | Машинист коксовых машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 254. | Машинист мельниц | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 255. | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| 256. | Машинист - обходчик по  турбинному  оборудованию | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 257. | Машинист оплеточной машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 258. | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| 259. | Машинист по моторным испытаниям топлива; оператор акустических испытаний | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 260. | Машинист пропиточного агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 261. | Машинист  протекторного агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 262. | Машинист  распределительных  нефтебаз | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 263. | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 264. | Машинист резиносмесителя | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 265. | Машинист сквиджевого станка | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 266. | Машинист стрейнера | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 267. | Машинист упаковочной машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 268. | Машинист установки самоклеющихся пленок; машинист вкладочно-швейно-резательного агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 269. | Машинист шпрединг-машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 270. | Машинист шприц-машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 271. | Машинист экструдера | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 272. | Машинист электродвигателей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| 273. | Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах; мастер по погрузочно-разгрузочным работам; старший мастер погрузочно-разгрузочных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 274. | Модельщик резиновой обуви | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 275. | Мойщик покрышек | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 276. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | Костюм для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 277. | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,  пневмотранспорта и аспирации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 278. | Монтировщик вентилей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 279. | Моторист по обслуживанию передвижного сварочного агрегата | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Щиток защитный термостойкий | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах на очистных сооружениях дополнительно: |  |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 280. | Моторист электродвигателей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 281. | Навесчик заготовок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 282. | Навесчик-составитель асбестовых смесей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 283. | Накатчик  бумагоделательной (картоноделательной) машины; оператор чесальных машин; сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины, занятый на сеточной машине | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 284. | Намазчик деталей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 285. | Намотчик проволоки и тросов; оператор тростильного оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 286. | Начальник (заместитель, помощник) отдела, производства, управления, лаборатории, базы, парка, эстакады, колонны, причала, участка, отделения, смены, станции, службы, сектора, караула, части бюро, группы, установки, цеха; главный инженер (заместитель); инженер; ведущий инженер; администратор | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| 287. | Нормализаторщик | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 288. | Нормировщик; технорук | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 289. | Обжигальщик массивных шин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 290. | Обработчик вентилей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Щиток защитный термостойкий | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | При работах по протравке втулок вентилей щелочным раствором: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 291. | Обработчик изделий из пластмасс | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 292. | Обработчик резиновых изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 293. | Обработчик сепараторов | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 294. | Обработчик синтетического каучука | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При резке каучука дополнительно: |  |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
| 295. | Обрезчик резиновых изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по обрезке/свертке рукавов дополнительно: |  |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | При выполнении работы по обрезке заусенцев дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 296. | Обходчик линейный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 297. | Окрасчик резиновых изделий | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 298. | Оператор агрегата обработки отходов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 299. | Оператор акустических испытаний | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 300. | Оператор газгольдерной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 301. | Оператор  газораспределительной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах с одорантом дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 302. | Оператор крутильного оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 303. | Оператор кручения и намотки химических волокон; оператор кручения и вытяжки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 304. | Оператор мотального оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 305. | Оператор на термообработке корда | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки термостойкие | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 306. | Оператор печатного оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 307. | Оператор плетельной машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 308. | Оператор подачи технического углерода | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки термостойкие | 6 пар |
|  | Щиток защитный термостойкий | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 309. | Оператор по  изготовлению резиновых смесей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 310. | Оператор по перезарядке транспортных систем; перезарядчик сборочных станков | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 311. | Оператор (старший оператор) установки переработки органических и углеводородных продуктов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  | Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 312. | Оператор сушки синтетического каучука | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 313. | Оператор товарный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 314. | Оператор товарный, занятый обслуживанием нефтеловушек | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 315. | Оператор товарный  межцеховых  коммуникаций | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 316. | Оператор хлораторной установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| 317. | Отделочник изделий из древесины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 318. | Отжигальщик проволоки и металла (на участках производства латексных смесей) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 319. | Отжимщик воздуха и влаги из камер; поддувщик изделий; шероховщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 320. | Перекатчик ткани и прокладки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 321. | Перфораторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 322. | Печатник  флексографической печати | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по составлению красок дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
| 323. | Подготовщик камер и рукавов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 324. | Помощник мастера, занятый на участках асбестового производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 325. | Помощник мастера, занятый на участках производства переработки пластмасс | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 комплект |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 326. | Помощник мастера (старший мастер мастерской), занятый на участках производства синтетических волокон и нитей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 327. | Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины, занятый обслуживанием сеточных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 328. | Прессовщик горячего формования; прессовщик холодного формования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 329. | Прессовщик, занятый на участках асбестового производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах с водой дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 330. | Прессовщик каучука | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 331. | Прессовщик-освинцовщик рукавов | Костюм для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 332. | Прессовщик отжимной машины | Костюм для зашиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 333. | Прессовщик химического волокна | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 334. | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах с химическими реагентами дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | При производстве метилэтилпиридина и метилвинилпиридина на приемке серной, уксусной кислоты и щелочи: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 335. | Прожигальщик медицинских изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах с водой дополнительно: |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 336. | Производитель работ (прораб) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 337. | Промывальщик-пропарщик; пропарщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 338. | Пропитчик  электротехнических  изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 339. | Просеивальщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 340. | Рабочий, занятый на варке масел и заготовке лака | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 341. | Рабочий, занятый на варке соли и промазке | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 342. | Рабочий, занятый на загрузке и выгрузке сероочистных башен и ящиков | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 343. | Рабочий, занятый на замеске и продевании; центрифуговщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 344. | Рабочий, занятый на перегрузке катализатора | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 345. | Рабочий, занятый на пооперационной завивке | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 346. | Рабочий, занятый на сборке фильтров | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 347. | Рабочий, занятый  обслуживанием  калорифера | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 348. | Рабочий, занятый обслуживанием подвесного конвейера | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 349. | Рабочий, занятый подвозкой товара к олифовщику | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 3 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 350. | Рабочий, занятый подготовкой сырья на участках производства латексных смесей | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 351. | Рабочий, занятый промазкой внутренней камеры | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 352. | Рабочий, занятый  пудровкой-промазкой  велопокрышек | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 353. | Рабочий, обслуживающий кислотную ловушку | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 354. | Рабочий, обслуживающий опытные установки лаборатории | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 355. | Рабочий склада готовой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 356. | Разбортовщик винипластовых и полиэтиленовых труб | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 357. | Разметчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
| 358. | Резчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные или | до износа |
|  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 359. | Резчик заготовок и изделий из пластмасс | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 360. | Резчик на механических пилах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 361. | Резчик эластомеров и резины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 362. | Ремонтировщик полимеризационного инвентаря (на участках производства синтетического каучука с применением кислот) | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 363. | Реставратор готовой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 364. | Сборщик браслетов и брекеров | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 365. | Сборщик покрышек | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 366. | Сборщик прядильных блоков | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 367. | Сборщик резиновых технических изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 368. | Сборщик  шинопневматических муфт; монтировщик шинопневматических муфт | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 369. | Сдатчик готовой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 370. | Сортировщик отходов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 371. | Составитель навесок ингредиентов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 2 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| 372. | Спекальщик твердосплавных изделий; оператор-термист передвижной термической установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный термостойкий | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| 373. | Специалист лаборатории | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| 374. | Специалист отдела теплотехники | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| 375. | Специалист производства полипропилена и  полиэтилена | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 376. | Ставильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 377. | Старший оператор технологических установок производства серной кислоты; оператор товарный производства серной кислоты | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов | 6 пар |
|  | кислот и щелочей |  |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 378. | Стеклодув | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выдувании кварцевого стекла: |  |
|  | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 2 пары |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 379. | Стыковщик полос | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 380. | Стыковщик резиновых изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 381. | Стыковщик текстиля на прессе | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 382. | Сушильщик, занятый каландрованием и шприцеванием резины, прорезинкой тканей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 383. | Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 384. | Съемщик изделий; съемщик резиновых изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ на перекатке транспортерных лент дополнительно: |  |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
| 385. | Съемщик изделий, занятый на участках производства переработки пластмасс | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Щиток защитный лицевой или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 386. | Табельщик | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 387. | Термист на электрических печах | Костюм для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 2 года |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 4 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 388. | Термопластикаторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 389. | Тесемщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
| 390. | Техник-оператор; инженер-сметчик | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 3 пары |
| 391. | Ткач | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 392. | Трубопроводчик линейный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от нефти и нефтепродуктов, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 393. | Установщик прядильных блоков и гарнитуры; фильерщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 394. | Учетчик; статистик | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 395. | Фильерщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 396. | Флипперовщик бортовых колец | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 397. | Формовщик фильтрпластин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара на 3 года |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 398. | Холодильщик резиновых смесей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной зашиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 399. | Чистильщик аппаратов; машинист дробильного агрегата; оператор расфасовочно-упаковочного автомата | При выполнении работ по варке, затариванию и складированию смазок, производству моющих средств и синтетических жиров: |  |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по производству синтетических жиров и моющих средств с применением серной кислоты, присадок: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 4 пары |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 400. | Чистильщик емкостей, занятый на складах сырья и готовой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
|  | При выполнении работ по зачистке емкостей из под ароматических углеводородов, кислот и щелочей дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| 401. | Чистильщик, занятый чисткой цистерн под налив товарных спиртов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Гидрокостюм (при работе в воде с уровнем выше 1 м) | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки антивибрационные | 1 пара |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
|  | При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
|  | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| 402. | Чистильщик оснастки и приспособлений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 403. | Чистильщик полимеризационных стаканов, занятый на участках производства синтетического каучука без применения кислот | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 1 шт. |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 404. | Швея-мотористка, занятая на пошиве олифованной одежды | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 405. | Шихтовщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
|  | Очки защитные или | до износа |
|  | Щиток защитный термостойкий | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 406. | Штамповщик; штамповщик резиновой обуви | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
|  | Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 407. | Электровибронаплавщик | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 1 шт. |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 2 пары |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 пары |
|  | Боты или галоши диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | до износа |
|  | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла или | 12 пар |
|  | Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Щиток защитный термостойкий или | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 408. | Электрохимобработчик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
|  | Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
|  | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 409. | Энергетик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
|  | Очки защитные | до износа |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |

Примечания:

1. Кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, работникам выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда их здоровью:

а) работникам производств, проводящих работы с использованием грузоподъемных механизмов, связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий:

каска - 1 шт. на 2 года;

подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры);

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности:

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам;

подшлемник утепленный под каску -1 шт. со сроком носки "до износа";

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;

белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников;

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума - наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";

г) работникам, выполняющим работы на коленях - наколенники со сроком носки "до износа";

д) работникам, вьшолняющим работы на высоте - страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа";

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, - сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском (1 пара на 1 год);

ж) работникам, вьшолняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков - плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды (1 шт. на 2 года).

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным поноском с теми же сроками носки.

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работникам всех профессий и должностей, вьшолняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются:

костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год; аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год; средство после укусов (бальзам) - в количестве не менее 100 мл на 1 год.

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами.

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую.

10. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) | | | | |
| I | II | III | IV | особый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Полушубок | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 8 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 9 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 10 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 11 | Валенки с резиновым низом | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

11. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:

жилет утепляющий с нагревательными элементами - 1 шт. на 2 года или полушубок - "по поясам";

шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;

рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под перчатки или рукавицы - 1 пара на 2 года.